**MEETING MINUTES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khách hàng** | | DENSO | **Dự án** | | MCV-e System | |
| **Địa điểm** | |  | **Thời gian** | | 30/12/2022 | |
| **Thành phần tham dự**   1. Bên DENSO:   Ms. Thủy, Ms. Hà, Ms. Dũng Its 0936422484   1. Bên SaoMaiSoft:  * Hoàng Quang Khởi, Nguyễn Huy Khải | | | | | | |
| **No** | **Nội dung vấn đề** | | | **Đề xuất/ Giải pháp** | | **Ghi chú** |
| 1 | Khảo sát hạ tầng:   * Máy tính, màn hình, thông tin mạng * Thông tin file dữ liệu * Các thông tin khác | | |  | |  |
| 2 | + Màn hình theo dõi dùng màn Vuông, 17 inch và màn 19 inch, mong muốn xem được bằng Ipad  + Các máy đo đang dùng mạng local ( các máy đo chỉ dùng 1 model switch, kết nối với nhau ) khảo sát máy lưu file .csv có bắt được wifi, os đang dùng win 10  + Có 2 máy lưu .csv là 1 ST và 2 ST, Folder xuất cố định, 1 Folder nhiều file theo ngày và năm, đang lưu từ 2021 đến nay  + File .csv xuất theo ngày dạng result\_yyMMdd ví dụ: Result\_221230.csv  + File được cập nhật liên tục 1s 1 record | | | + SM phát triển responsive từ màn 17 inch trở lên  + Its hỗ trợ mở thông server IP .13 về các máy đo và máy chính lưu CSV để từ server có thể đọc ghi file vào folder của máy lưu .csv | |  |
| 3 | + Mong muốn chức năng xóa dữ liệu lỗi/ test thì ko xóa trắng trong file và record trong database, mà chỉ chuyển trạng thái của record test này sang trạng thái là đã xóa ở trên server  + Có log lịch sử xóa | | |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày 30/12/2022 |
| Đại diện: SaoMaiSoft | Đại diện: DENSO |
|  |  |